{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["技术要求","技术参数1","技术参数2","技术参数3","技术参数4","技术参数5"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[8,2,8,5],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：医用等离子体空气消毒机"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算\n（元）","资金来源","备注"]
[1,"医用等离子体空气消毒机","1台",4600,"自筹","壁挂"]
[2,"医用等离子体空气消毒机","1台",6800,"自筹","壁挂"]
[3,"医用等离子体空气消毒机","1台",5900,"自筹","移动"]
[4,"医用等离子体空气消毒机","1台",9200,"自筹","吸顶"]
[5,"医用等离子体空气消毒机","1台",7800,"自筹","吸顶"]
["合计"]
["备注",null,"招一年供货商，遴选两家供货商"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：医用等离子体空气消毒机，一批           \n                                                                                                二、项目用途说明：为完善全科医师规范化培训基地临床技能模拟实训中心建设，现申请购置用于技能培训教学视频播放的移动多媒体教学一体机2台。\n                                                                                                三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）：带样品。\n            \n                                                                                                             \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件。\n\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：质保期≥2年\n"]

{"sheet":"技术参数1","index":1,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
["医用等离子体空气消毒机技术参数"]
["技术参数"]
["1、壁挂式安装方式"]
["2、适用病房60m³体积以下的场所"]
["3、循环风量：≤600m³/h"]
["4、报警功能：具有故障自动报警功能"]
["5、液晶显示屏"]
["6、具备工作时间累计记忆功能"]
["7、消毒净化方式：等离子体"]
["8、具备手控、遥控多种控制方式，可定消毒时间"]

{"sheet":"技术参数2","index":2,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
["医用等离子体空气消毒机技术参数"]
["技术参数"]
["1、壁挂式安装方式"]
["2、适用病房70m³体积以上的场所"]
["3、循环风量：≥700m³/h"]
["4、报警功能：具有故障自动报警功能"]
["5、液晶显示屏"]
["6、具备工作时间累计记忆功能"]
["7、消毒净化方式：等离子体"]
["8、具备手控、遥控多种控制方式，可定消毒时间"]

{"sheet":"技术参数3","index":3,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
["医用等离子体空气消毒机技术参数"]
["技术参数"]
["1、采用嵌入式安装方式"]
["2、适用病房100m³体积以下的场所"]
["3、循环风量：≤1000m³/h"]
["4、报警功能：具有故障自动报警功能、过滤器清洗维护报警功能"]
["5、液晶显示屏"]
["6、具备工作时间累计记忆功能"]
["7、消毒净化方式：等离子体"]
["8、具备手控、遥控多种控制方式，可定消毒时间"]

{"sheet":"技术参数4","index":4,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
["医用等离子体空气消毒机技术参数"]
["技术参数"]
["1、采用嵌入式安装方式"]
["2、适用病房100m³体积以上的场所"]
["3、循环风量：≥1000m³/h"]
["4、报警功能：具有故障自动报警功能、过滤器清洗维护报警功能"]
["5、液晶显示屏"]
["6、具备工作时间累计记忆功能"]
["7、消毒净化方式：等离子体"]
["8、具备手控、遥控多种控制方式，可定消毒时间"]

{"sheet":"技术参数5","index":5,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
["医用等离子体空气消毒机技术参数"]
["技术参数"]
["1、移动式安装方式，配备医用静音脚轮"]
["2、适用病房99m³体积以上的场所"]
["3、循环风量：≥1000m³/h"]
["4、报警功能：具有故障自动报警功能、过滤器清洗维护报警功能"]
["5、液晶显示屏"]
["6、具备工作时间累计记忆功能"]
["7、消毒净化方式：等离子体"]
["8、具备手控、遥控多种控制方式，可定消毒时间"]